Micronic” AOI**自动光学检测系统技术参数**

**FA2（主机）**

**FV2（检修站）**



|  |  |
| --- | --- |
|  **FA2主要规格** | **技术参数** |
|  线宽/线距 |  1.5mil  |
| 最大测试面积 (x/y) | 26” x 24” |  |
| 产能 | 250面/小时 4mil 205面/小时 3.5mil 120面/小时 1.5mil |
| 检测产品 | 内外层铜板或干膜板，软板 |
| 板边偏差 | ±10mm,±3° |
| 系统 | Windows 7 64 bits |
| 压缩气源 | 2.5atm |
| 电源要求 | 三相 AC 380V |
| 功率 | 2.5KW |
| 总重 | 1500KG |
| 外观尺寸 | 1950mm\*1400mm\*1600mm  |
| **FV2 主要规格** |  |
| 设置时间 | 1分钟 |
| 档案格式 | RS-274X |
| 对位方式 | 左下靠边或定位钉 |
| 压缩气源 | 2.5atm |
| 功耗 | 2.5KW |
| 电压 | 三相 AC 380V |
| 重量 | 500KG |
| 系统 | Windows 7 |
| 外观尺寸 | 1300mm\*1100mm\*1200mm |
|  |  |  |