Micronic” AOI**自动光学检测系统技术参数**

**FA2（主机）**



**FV2（检修站）**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FA2主要规格** | **技术参数** | |
| 线宽/线距 | 1.5mil | |
| 最大测试面积 (x/y) | 26” x 24” |  | | |
| 产能 | 250面/小时 4mil  205面/小时 3.5mil  120面/小时 1.5mil | | | |
| 检测产品 | 内外层铜板或干膜板，软板 | | | |
| 板边偏差 | ±10mm,±3° | | | |
| 系统 | Windows 7 64 bits | | | |
| 压缩气源 | 2.5atm | | | |
| 电源要求 | 三相 AC 380V | | | |
| 功率 | 2.5KW | | | |
| 总重 | 1500KG | | | |
| 外观尺寸 | 1950mm\*1400mm\*1600mm | | | |
| **FV2 主要规格** |  | | | |
| 设置时间 | 1分钟 | | | |
| 档案格式 | RS-274X | | | |
| 对位方式 | 左下靠边或定位钉 | | | |
| 压缩气源 | 2.5atm | | | |
| 功耗 | 2.5KW | | | |
| 电压 | 三相 AC 380V | | | |
| 重量 | 500KG | | | |
| 系统 | Windows 7 | | | |
| 外观尺寸 | 1300mm\*1100mm\*1200mm | | | |
|  |  | | |  |