Micronic **全自动通用测试机 S400 技术参数**



|  |  |
| --- | --- |
|  **PCB特征** | **技术参数** |
|  宽 |  16,9” 430mm  |
| 长 | 19,2” 490mm |  |
| 板厚 | 0,015” … 0,197 | 0,38 … 5mm |
| **测试尺寸:** |  |
| 四密尺寸 | 12,8” x 9,6” 325mm x 243 mm |
| 最大测试点数 | 四密49152 点  |
| 模组尺寸 | X=6,4” Y=1,6” 162,5 mm x 40,64 mm |
| **测试参数:** |  |
| 电压 | 10 to 250 V 可调(可按每1 V做调整) |
| 电流 | 5 - 10-20 mA |
| 最大绝缘阻值 | 100 Mohm |
| 最小导通电阻 | 5 Ohm |
| **机器规格:** |  |
| 尺寸(长x宽x高) | 183.5” x 54.7” x 76,8” 4660mmx1390mm x1950mm |
| 重量 | 6622 lbs 3010kg |  |
| **安装要求:** |  |  |
| 电压 | 1 x 400 VAC +/-10% |  |
| 频率 | 40 … 60 \_Hz Number |  |
| 电线 | 3 phase lines + gnu |  |
| 分支电流 | 16 A |  |
| 耗电 | 7 KW |  |
| **选项:** |  |  |
| 埋电阻测试 | 低电阻测试 |  |
| 夹具定位系统 | 碳油板检测 |  |
| 自动上下料 | 微短路检测 |  |